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Z900 RS Cafe
Motor
Tipo de motor Refrigeración líquida, 4 tiempos, cuatro cilindro en línea
Cilindrada 948 cm³
Diámetro x carrera 73,4 x 56 mm
Relación de compresión 10.8:1
Sistema de válvulas DOHC, 16 válvulas
Sistema de combustible Inyección de combustible, (φ36 x 4) por doble mariposa
Sistema de arranque Eléctrico
Lubricación forzada, cárter húmedo
Prestaciones & Transmisión
Potencia máxima 82 kW {111 CV} / 8.500 rpm
Consumo de combustible 5,3 l/100 km
Emisiones CO2 136 g/km
Par máximo 98,5 N•m {10 kgf•m} / 6.500 rpm
Transmisión 6 velocidades
Transmisión final Cadena sellada
Relación primaria 1.627 (83/51)
Relaciones 1ª 2.917 (35/12)
Relaciones 2ª 2.059 (35/17)
Relaciones 3ª 1.650 (33/20)
Relaciones 4ª 1.409 (31/22)
Relaciones 5ª 1.222 (33/27)
Relaciones 6ª 0.967 (29/30)
Embrague húmedo, multidisco
Frenos & Suspensión
Freno delantero Doble disco semi-flotante de 300 mm. Pinza: Doble pinza monobloc de montaje radial y de 4 pistones opuestos
Freno traseros Disco de 250 mm. Pinza: 1 pistón
Suspensión delantera Horquilla invertida de 41 mm ajustable en compresión, extensión y precarga
Suspensión trasera Amortiguador horizontal tipo Back-link de gas y ajustable en precarga y extensión.
Chasis & Dimensiones
Tipo de Chasis Multitubular en acero de alta tensión
Avance 98 mm
Desplazamiento de rueda delantera 120 mm
Desplazamiento de rueda trasera 140 mm
Neumático delantero 120/70ZR17 M/C (58W)
Neumático trasero 180/55ZR17 M/C (73W)
Ángulo de giro I/D 33° / 33°
Ángulo de giro I/D 33° / 33°
L x An x Al 2.100 x 845 x 1.190 mm
Distancia entre ejes 1.470 mm
Altura libre al suelo 130 mm
Altura del asiento 820 mm
Capacidad de combustible 17 litros
Peso en orden de marcha 216 kg
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